

编号：CIMICS-CP-309-00 密级：内部

[文档版本号:1.0]

[修订日期: 2016-08-01]

DICOM标准符合性测评

实验室测评评分汇总表

国际DICOM标准中国委员会

二〇一六年八月

**PACS系统DICOM标准符合性测评实验室测评评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | | | | |
| 产品名称 |  | | | | | | | |
| 查验内容 | 查验指标 | 查验结果 | | 查验结果 | | | 各项评分 | 大项评分 | |
| DICOM标准基本通信服务类的测评 | C-Echo | 符合□ | | 不符合□ | | | 4 | 12 | |
| Modality Worklist | 符合□ | | 不符合□ | | | 4 |
| CStore | 符合□ | | 不符合□ | | | 4 |
| 医学数字影像通信基本数据集的测评 | (0010,0020) | 健康档案标识符 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 | 24 | |
| (0010,0010) | 本人姓名 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,0040) | 性别代码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,0030) | 出生日期 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,0032) | 出生时间 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,2160) | 民族 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1020) | 身高（cm） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1030) | 体重（kg） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,2154) | 电话号码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1040) | 现住地址-村（街、路、弄等） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1040) | 现住地址-门牌号码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1040) | 现住地址-省（自治区、直辖市） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1040) | 现住地址-市（地区、州） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1040) | 现住地址-县（区） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,1040) | 现住地址-乡（镇、街道办事处） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,2180) | 职业类别代码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,2110) | 过敏史 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,21A0) | 吸烟频率代码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,21C0) | 怀孕标志 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,21D0) | 末次月经日期 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0010,0020) | 影像检查号 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0020,000D) | 检查唯一标识符 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0018,0015) | 检查部位代码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,1030) | 检查方法描述 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0018,5100) | 检查方位代码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0020) | 检查日期 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0030) | 检查时间 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0040,0252） | 影像检查过程状态 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0060) | 模态代码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0070) | 设备制造厂商名称 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0080) | 检查机构名称 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,1040) | 检查科室名称 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,1050) | 技师姓名 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0052) | 查询检索层级代码 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0020,000E) | 序列唯一标识符 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0021) | 影像序列生成日期 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0031) | 影像序列生成时间 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,103E) | 序列方法描述 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0018,0060) | 电压（kV） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0018,1151) | 电流（mA） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0018,0050) | 层厚（mm） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0018,0088) | 层距（mm） | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0018） | 图片唯一标识符 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0020,0013) | 影像序列中图片顺序号 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0022) | 影像图片生成日期 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0008,0032) | 影像图片生成时间 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0028,0011) | 影像图片宽度 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| (0028,0010) | 影像图片高度 | 符合□ | | | 不符合□ | 0.5 |
| 医学数字影像中文封装与通信  规范的测评 | GB18030 | 符合□ | | | 不符合□ | | 24 | 24 | |
| GBK |
| GB2312 |
| 综合评定： | | | | | | | \_\_\_\_分 | | |
| 测评负责人签字：  日期： | | | | | | | | |
| 统计人员签字：  日期： | | | | | | | | |